식품의약품안전평가원 실험실 안전관리규정

식품의약품안전평가원 예규 제100호(2018. 6. 7, 제정)

식품의약품안전평가원 예규 제108호(2020. 2.10, 개정)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」제6조제1항의 규정에 따른 식품의약품안전평가원에 설치된 각 실험실의 안전 관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “위험물”이라 함은 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 것으로서 「위험물안전관리법 시행령」 제2조 및 별표 1에 규정된 위험물을 말한다.

2. “유해화학물질”이라 함은 「화학물질관리법」에서 정한 유독물질, 허가물질, 제한물질, 또는 금지물질, 사고대비물질, 그 밖에 유해성 또는 위해성이 있거나 그러할 우려가 있는 화학물질을 말한다.

3. “실험실”이라 함은 평가원이 과학기술분야 연구개발활동을 위하여 설치한 시설ㆍ장비ㆍ실험실 등 연구시설을 말한다.

4. “실험실안전환경관리자”라 함은 실험실 안전관리를 위하여 안전교육, 점검, 사고대처 등 실험실 안전관리 업무를 수행자는 자를 말한다.

5. “실험실책임자”라 함은 각 실험실에서 실험활동 및 실험종사자를 직접 지도․관리․감독하는 자를 말한다.

6. “실험실안전관리담당자”라 함은 각 실험실에서 안전관리 및 사고예방 업무를 수행자는 자를 말한다.

7. “실험종사자”라 함은 평가원 실험실에서 실험 활동에 종사하는 공무원, 연구원 및 연구보조원 등을 말한다.

8. “안전점검”이라 함은 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검기구 등에 의하여 검사를 실시함으로써 실험실에 내재되어 있는 위험요인을 조사하는 행위를 말한다.

9. “정밀안전진단”이라 함은 실험실에서 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성을 발견하고 그 개선대책을 수립하는 것을 목적으로 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률(이하 “법”이라 한다) 시행령」 제9조에서 정하는 기준 또는 자격을 갖춘 자가 실시하는 조사ㆍ평가를 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 식품의약품안전평가원(이하 “평가원”이라 한다)의 실험실에 대해서 적용한다.

제2장 조직과 직무

제4조(평가원장의 책임과 직무) 평가원장은 실험실의 안전유지 및 관리를 철저히 함으로써 관련 업무를 지휘, 감독할 책임과 권한을 가진다.

제5조(실험실안전관리위원회 구성 및 운영) ① 실험실 안전환경 조성에 필요한 시책의 수립 및 시행에 관한 사항을 결정하기 위하여 평가원에 실험실안전관리위원회(이하 “위원회”라 한다.)를 둔다.

② 위원회는 위원장 1인을 포함하여 15인 이내의 위원으로 구성한다.

③ 위원장은 위원회의 회의를 총괄하며, 회의의 의장이 된다.

④ 위원회의 위원장은 식품위해평가부장으로 하고 위원은 다음 각 호의 사람으로 한다.

1. 식품위해평가과장

2. 의약품연구과장

3. 독성연구과장

4. 백신검정과장

5. 운영지원과장

6. 제6조에 따른 실험실안전환경관리자

7. 그 외 평가원장이 지명하는 자로서 제7조에 따른 실험실책임자 및 제9조에 따른 실험종사자

⑤ 위원회에는 실험실의 실험종사자가 2분의 1 이상 포함되어야 한다.

⑥ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 실험실 안전관리규정의 작성 또는 변경에 관한 사항

2. 안전점검계획의 수립에 관한 사항

3. 정밀안전진단 계획의 수립에 관한 사항

4. 실험실 안전에 대한 예산에 관한 사항

5. 그 밖의 실험실 안전환경 증진에 관한 주요사항

⑦ 위원회 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원 과반수의 요구가 있는 때에 위원장이 소집한다.

⑧ 회의는 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑨ 위원장은 위원회의 회의결과를 게시 또는 그 밖의 적절한 방법으로 실험종사자에게 신속하게 알려 주어야 한다.

⑩ 위원회의 운영에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제6조(실험실안전환경관리자) ① 평가원장은 실험실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 평가원장을 보좌하거나 실험실안전관리담당자를 지도하도록 하기 위하여 실험실안전환경관리자를 지정한다.

② 실험실안전환경관리자는 법 시행령 제5조 및 별표 2에 정한 자격요건을 갖춘 자로 운영지원과에서 근무한다.

③ 실험실안전환경관리자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 실험실의 안전점검 및 정밀안전진단의 실시계획 수립 및 실시

2. 실험실 안전교육계획 수립 및 실시

3. 실험실 사고 발생의 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도ㆍ조언

4. 실험실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계의 유지ㆍ관리

5. 안전관리 관련 법령 또는 규정을 위반한 실험종사자에 대한 조치의 건의

6. 안전관리 정보수집 및 제공

7. 그 밖에 실험시설의 안전성 확보를 위한 업무

④ 실험실안전환경관리자가 부재 등의 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다.

1. 실험실 안전관리 업무에 1년 이상의 실무경력이 있는 사람

2. 실험실 안전관리 업무에서 실험실안전환경관리자를 지휘·감독하는 지위에 있는 사람

제7조(실험실책임자) ① 실험실 사고예방 및 실험종사자의 안전확보를 위하여 각 부서마다 실험실책임자를 둔다.

② 실험실책임자는 각 부서의 장으로 하며 실험실의 안전관리에 관한 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 부서별 안전관리업무(안전보호장비 비치, 부재중 실험에 대한 대비책 마련, 사고발생시 행동요령 교육 등) 총괄

2. 비상 열쇠 관리 및 비상연락망 유지

3. 안전사고 처리 및 보고

4. 실험실안전관리담당자 임명에 관한 사항

5. 필요시 실험실 특성에 맞는 안전수칙 작성 등

제8조(실험실안전관리담당자) ① 제7조에 따른 실험실책임자는 해당 부서 실험실의 안전관리 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 각 부서마다 실험실안전관리담당자를 둔다.

② 실험실안전관리담당자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 실험실내 위험물, 유해물 취급 및 관리

2. 화학물질(약품) 목록 및 관리대장 작성

3. 보호장비 목록 및 관리대장 작성

4. 물질안전보건자료(MSDS)의 비치 및 관리

5. 실험실 안전관리에 따른 시설 개ㆍ보수 요구

6. 실험실 안전점검표 작성 및 보관

7. 실험실안전관리규정 비치 등 기타 실험실내 안전관리

8. 실험실의 일상점검

제9조(실험종사자) 실험종사자는 다음의 사항을 준수ㆍ이행한다.

1. 실험실 안전관리에 관한 법령 및 규정

2. 실험실책임자 및 실험실안전환경관리자가 요구하는 안전수칙

3. 사고, 위험 등의 발생 시 실험실책임자 및 실험실안전환경관리자에 즉시 보고

제3장 안전점검 및 교육

제10조(실험실의 안전관리) ① 실험실책임자는 모든 실험실에서 비상시 안전하게 대피할 수 있는 통로를 항상 사용 가능한 상태로 유지하여야 하고, 복도 비상계단에 실험장비 및 기타 물건을 방치하여서는 아니된다.

② 위험물, 유해화학물질 등을 취급하거나 사용하는 실험실책임자는 업무수행 중 부상당한 실험종사자의 응급치료를 위하여 제반 약품 등을 비치하여야 한다.

제11조(안전점검) ① 법 제8조제1항에 따라 실시하는 안전점검의 종류 및 실시시기는 다음 각 호와 같다.

1. 일상점검 : 연구개발활동에 사용되는 기계ㆍ기구ㆍ전기ㆍ약품ㆍ병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 육안으로 실시하는 점검으로서 연구개발활동을 시작하기 전에 매일 1회 실시

2. 정기점검 : 연구개발활동에 사용되는 기계ㆍ기구ㆍ전기ㆍ약품ㆍ병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 안전점검기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로서 매년 1회 이상 실시

3. 특별안전점검 : 폭발사고ㆍ화재사고 등 실험종사자의 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있을 것으로 예상되는 경우에 실시하는 점검으로서 평가원장이 필요하다고 인정하는 경우에 실시

② 제1항에 따른 안전점검은 법 제8조 및 법 시행령 제7조에 정하는 요건을 갖추어 직접 실시하거나 법 시행령 제13조의2에 따라 등록된 전문기관으로 하여금 대행하여 실시할 수 있다.

③ 제1항 각호에 따른 안전점검을 실시할 수 있는 자의 자격은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 일상점검 : 실험실안전관리담당자

2. 정기점검 및 특별안전점검 : 법 시행령 제7조 및 별표3의 자격을 갖춘 자

④ 실험실안전관리담당자는 매일 실험활동 시작 전에 해당 실험실에 대하여 별지 제1호 서식의 실험실 일일 안전점검표에 따라 실험실 일상점검을 실시하여야 한다.

⑤ 실험실책임자는 별지 제1호 서식에 준하여 실험실 특성에 맞게 안전점검사항을 추가 또는 삭제하여 점검할 수 있다.

⑥ 실험실안전관리담당자는 제1항에 따른 안전점검의 결과를 실험실책임자에게 보고하여야 하며, 긴급하다고 판단될 경우 즉시 실험실안전환경관리자에게 지체 없이 보고하고 그 지시에 따라 조치한다.

⑦ 실험실안전환경관리자는 안전점검 계획에 따라 실험실에 대하여 정기점검을 실시하여야 한다. 다만, 법 시행령 제9조에 따른 정밀안전진단을 실시한 경우에는 정기점검을 실시한 것으로 본다.

⑧ 실험실안전환경관리자는 일상점검 및 정기점검을 실시한 결과 실험실의 재해예방과 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 법 제7조의 규정에 따른 정밀안전진단지침에 따라 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

⑨ 정기점검 또는 정밀안전진단을 실시한 결과 법 시행령 제13조에서 정하는 중대한 결함이 있는 경우 실험실안전환경관리자는 지체없이 그 결과를 평가원장에게 보고하여야 한다.

제12조(안전수칙) 실험종사자는 실험실 안전관리를 위하여 별표 1의 실험실 안전관리 수칙을 준수하여야 한다.

제13조(안전교육) ① 신규로 실험실에 채용된 자는 법 시행규칙 제9조제1항 및 별표2에 따라 채용후 6개월 이내 8시간 이상 실험실 안전교육을 받아야 한다.

② 실험종사자는 법 제18조 및 법 시행규칙 제9조제1항 및 별표2에 따라 매 반기별로 6시간 이상 실험실 안전교육을 받아야 한다.

③ 실험실안전환경관리자는 법 시행규칙 제9조제2항 및 별표3에 따라 실험실안전환경관리자로 지정된 후 6개월 이내 전문교육기관에서 18시간 이상 신규교육을 받아야 하고, 동 신규교육을 이수한 후 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 6개월 이내 12시간 이상 보수교육을 받아야 한다.

제4장 안전표지 및 위해방지

제14조(표지부착) 실험실안전관리담당자는 위험성이나 유해성이 있는 물질을 취급하는 장소 등에 실험자나 방문자가 알 수 있도록 별표 2에 적절한 표지를 부착하여야 한다.

제15조(위험물, 유해화학물질 등의 저장 및 취급) 실험종사자는 위험물 및 유해화학물질의 저장, 조작 및 처리ㆍ사용할 때에는 「위험물안전관리법」 및 「화학물질관리법」 등의 관련 규정을 따른다.

제16조(보호구착용 및 관리) ① 실험종사자는 다음 각 호에 해당하는 실험의 경우에는 작업복 등 기타 필요한 소정의 보호구를 착용하여야 한다.

1. 다량의 고열, 저온물체를 취급하는 실험

2. 유해, 위험물질을 취급하는 실험

3. 감전 또는 전기화상의 위험이 있는 실험

4. 피부에 장해를 주는 물질을 취급시 또는 피부로부터 흡수되거나 침입하여 중독 또는 감염될 우려가 있는 물품을 취급하는 실험

5. 기타 실험실책임자 또는 실험실안전관리담당자가 보호구 착용이 필요하다고 판단되는 실험

② 실험종사자는 보호구를 분실, 파손 또는 불결하지 않도록 관리하여야 한다.

제5장 사고발생시 행동요령 등

제17조(사고발생시 행동요령) ① 실험종사자는 실험실내 안전사고가 발생하였을 때에는 정확하고 빠르게 대응하여야 한다.

② 실험종사자는 안전사고가 발생하면 다음 각 호와 같이 행동한다.

1. 신속히 인접부근의 사람들에게 알리고 관련 부서에 도움 요청

2. 가능한 한 화재나 사고를 초기에 신속히 진압

3. 초기진압이 어려운 경우 진압을 포기하고 건물에서 대피

4. 소방서, 경찰서, 병원 등에 긴급전화를 하여 도움 요청

5. 응급요원에게 지금까지의 진행상황에 대하여 상세히 알리도록 한다.

제18조(사고발생시 대처요령) 실험종사자는 사고발생시 사고 상황에 따라 별표 3의 실험실 사고발생시 대처요령에 따라 조치한다.

제6장 사고조사 및 대책수립

제19조(사고조사 및 보고) ① 실험실안전관리담당자는 재해발생현장을 사고원인 조사가 끝날 때까지 원상태로 보존하여야 하며 실험실책임자 또는 실험실안전환경관리자의 지시 없이 그 현장을 변경 또는 훼손하여서는 안 된다.

② 실험실책임자는 사고발생시 정확한 사고 원인을 조사하고 별지 제2호 서식에 따라 이를 지체 없이 실험실안전환경관리자에게 통보하고 기관장에게 보고하여야 한다.

③ 실험실안전환경관리자는 중대재해가 발생하였거나 원인규명이 어렵다고 판단될 때에는 외부전문기관에 원인규명을 의뢰할 수 있다.

④ 제2항에 따른 실험실 사고가 중대한 경우에는 우선 식품의약품안전처장에게 보고하고 연구실안전법 제15조의2에 따라 과학기술정보통신부장관에게 보고 및 사고 발생 현황을 공표하여야 한다.

제7장 기타

제20조(실험실안전 및 유지관리비의 계상) ① 평가원장은 법 제13조, 법 시행령 제14조 및 법 시행규칙 제6조에 따라 해당연도 연구사업 예산 인건비 총액의 1퍼센트 이상 2퍼센트 이하의 금액을 실험실 안전관련 예산으로 반영하여야 한다.

② 안전관리 예산은 다음 각 호의 용도로 사용하여야 한다.

1. 안전관리에 관한 정보제공 및 실험종사자에 대한 교육ㆍ훈련

2. 실험실안전환경관리자에 대한 교육

3. 실험종사자에 대한 건강관리 지원

4. 실험실의 안전을 유지관리하기 위한 설비의 설치ㆍ유지 및 보수

5. 보호장비 구입

6. 안전점검 및 정밀안전진단

7. 기타 실험실의 안전환경 조성

제21조(준용) 본 규정에 명시되지 않은 사항은 법, 법 시행령 및 법 시행규칙, 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침」등 관련 법령 및 규정에 따른다.

부  칙(예규 제100호, 2018.6.7)

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부  칙(예규 제108호, 2020.2.10)

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

실험실 안전관리 수칙

1. 실험실 안전의 원칙

1.1 기본수칙

(1) 실험종사자는 발생 가능한 사고에 대해 대비하고 경각심을 가지면서 실험에 임하여 사고를 미연에 방지한다.

(2) 위험성을 가진 작업이 있을 경우 반드시 실험복 및 적절한 보호구 등을 착용한다.

(3) 소화기, 비상샤워기 등의 위치와 사용법을 숙지한다.

(4) 위험하거나 독성이 있는 물질 또는 휘발성이 있는 화학약품 등은 후드 내에서 사용한다.

(5) 미생물을 취급하는 생물안전 캐비닛 등의 장소는 사용 후 반드시 소독하고, 병원성미생물을 보관하는 장소에는□BIOHAZARD□등의 위험 표지를 부착한다.

(6) 수돗물 사용 후 밸브를 잠그고 누수 및 안전을 확인한다.

(7) 사고 발생시 신속히 실험실책임자 및 실험실안전관리담당자에게 보고한다.

(8) 실험실 사용시 실험실로부터 대피할 수 있는 비상구가 항상 개방되도록 한다.

(9) 실험 테이블 위에 나와 있는 유기용매는 최소량으로 한다.

(10) 기계의 오작동이나 환기불량, 전기, 수도 등으로 야기될 수 있는 위험요인에 대해서는 실험실을 떠나기 전에 반드시 안전을 확인한다.

(11) 선반이나 테이블 위의 시약이 넘어지지 않도록 적절히 조치한다.

(12) 모든 위험물 용기에는 위험성에 관한 표지를 부착하여 안전하게 사용할 수 있도록 한다.

(13) 실험은 반드시 지정된 시간 및 장소에서 실시하고 실험 중에는 자리를 이석하지 않는다.

(14) 실험실 출입문에는 실험과 관련된 위험성, 사고발생시 응급조치요령, 실험책임자의 비상연락처 등의 표지를 부착한다.

(15) 전기 및 가스 안전수칙을 지켜 화재발생에 대비한다.

(16) 실험실 내에서 흡연, 숙면 및 음식물 섭취를 금한다.

(17) 실험실은 항상 정돈된 상태로 유지한다.

1.2 다른 사람의 안전에 대한 고려

(1) 주위 사람들의 안전에 대해서 항시 고려하여야 한다.

(2) 실험실에서 부주의하거나 안전에 위험한 행동을 하는 사람은 주의를 시킨다.

(3) 동료에게 실험업무의 일부를 돕도록 할 경우에는 필요한 보호구를 착용시켜 실험하도록 한다.

1.3 실험과 관련된 위험성에 대한 숙지

(1) 어떠한 실험을 계획하거나, 새로운 장비의 사용 및 화학약품을 다루기 전에 실험에 관계되는 위험성과 사고시의 안전조치를 알고 있어야 한다.

(2) 실험에 대한 위험과 안전조치에 대한 정보를 공유하여 실험실내 모든 사람이 숙지하고 사고 시에 안전에 대비할 수 있도록 하여야 한다.

2. 화학약품 취급시 안전수칙

2.1 일반수칙

(1) 화학약품을 운반할 경우에는 적절한 운반용 캐리어, 바스켓 또는 운반용기에 놓고 넘어지거나 깨지지 않도록 하여야 한다.

(2) 엘리베이터나 복도에서 운반 시 용기가 개봉되어 있어서는 안 된다.

(3) 시약 등의 모든 화학약품 용기에는 약품명, 보관자, 위험성 등의 정확한 라벨을 부착하여야 한다.

(4) 위험한 화학약품은 직사광선을 피하고 냉암소에 저장하며, 다른 물질과 섞이지 않도록 하여 화기 및 열원으로부터 격리한다.

(5) 다량의 위험한 물질은 법령에 의하여 소정의 저장고에 종류별로 저장하고, 독물, 극물은 약품선반에 자물쇠를 잠가 보관하여야 한다.

(6) 위험한 약품의 분실, 도난 시는 사고의 우려가 있으므로 실험실책임자 및 실험실안전환경관리자에게 보고한다.

(7) 실험실에 물질안전보건자료(MSDS)를 반드시 비치하고 숙지하고 있어야 한다.

(8) 폐액이나 약품은 절대로 싱크대에 버리지 않고 성상별로 분리하여 지정 보관소에 보관 후 배출하므로 수질오염, 대기오염을 일으키지 않도록 한다.

※ MSDS(물질안전보건자료, Material Safety Data Sheets)

MSDS는 실험실에서 사용되는 화학약품의 위험과 특성에 관한 정보를 포함하고 있다. 산업안전 보건법에서는 모든 실험자가 그러한 정보를 쉽게 얻을 수 있도록 실험실내 MSDS를 비치하도록 규정하고 있다. 아래 사이트로부터 대부분의 MSDS 자료를 무료로 구입하여 원하는 정보를 얻을 수 있다. 단, 공단의 MSDS와 제공자(업체)의 MSDS와 다른 경우 제공자(업체)의 MSDS를 비치하여야 한다.

· 한국산업안전관리공단 : 회원가입하면 한글 MSDS 자료 제공

· Sigma-Aldrich : 등록이 불필요하며 한글 MSDS 자료 제공

2.2 화학약품의 성상별 안전조치

(1) 독성물질

① 실험종사자는 자신이 사용하거나 근처 다른 사람이 사용하는 약품의 독성에 대하여 알고 있어야 한다.

② 독성물질을 취급할 경우에는 체내에 들어가는 것을 막는 조치를 취해야 한다.

③ 밀폐된 구역에서 많은 양을 사용해서는 안되며 항상 후드 내에서만 사용한다.

(2) 산과 염기물

① 항상 물에 산을 가하면서 희석하여야 하며, 그 반대의 방법은 엄금한다.

② 희석된 산, 염기를 쓰도록 한다.

③ 강산과 강염기는 공기 중 수분과 반응하여 치명적 증기를 생성시키므로 사용하지 않을 때에는 뚜껑을 닫아 놓는다.

④ 산이나 염기가 눈이나 피부에 묻었을 때 즉각 물로 씻어내고 도움을 요청하도록 한다.

⑤ 불화수소는 가스 및 용액이 맹독성으로 화상과 같은 즉각적인 증상이 없이 피부에 흡수되므로 취급에 주의를 요한다.

⑥ 과염소산은 강산의 특성을 띠며 유기화물, 무기화물 모두와 폭발성물질을 생성하며, 가열, 화기와 접촉, 충격, 마찰에 의해 저절로 폭발하므로 특히 주의한다.

(3) 산화제

① 강산화제는 매우 적은 양으로 강렬한 폭발을 일으킬 수 있으므로 방호복, 가죽장갑, 안면보호대 같은 보호구를 착용하고 다뤄야 한다.

② 많은 산화제를 사용하고자 할 경우 폭발방지용 방벽 등이 포함된 특별계획을 수립해야 한다.

(4) 금속분말

① 초미세한 금속분진들은 폐, 호흡기 질환 등을 일으킬 수 있으므로 미세분말 작업시 올바른 호흡기 보호대책이 강구되어야 한다.

② 실험실 오염을 방지하기 위해 가능한 한 후드에서 분말을 취급한다.

③ 많은 미세 분말들은 자연 발화성이며 공기에 노출되었을 때 폭발하기도 하므로 특별히 주의하여야 한다.

2.3 급성독성물질의 종류 및 인체 유해성

(1) 급성독성물질의 종류

① 시안화수소·플루오르아세트산 및 소디움염·디옥신 등 LD50 (경구, 쥐)이 킬로그램 당 5밀리그램 이하인 독성물질

② LD50 (경피, 토끼 또는 쥐)이 킬로그램 당 50밀리그램(체중) 이하인 독성물질

③ 데카보란·디보란·포스핀·이산화질소·메틸이소시아네이트·디클로로아세틸렌·플루오로아세트아마이드·케텐·1,4-디클로로-2-부텐·메틸비닐케톤·벤조트라이클로라이드·산화카드뮴·규산메틸·디페닐메탄디이소시아네이트·디페닐설페이트 등 가스 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 100ppm 이하인 화학물질, 증기 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 0.5mg/ℓ 이하인 화학물질, 분진 또는 미스트 0.05mg/ℓ 이하인 독성물질

④ 산화제2수은·시안화나트륨·시안화칼륨·폴리비닐알코올·2-클로로아세트알데히드·염화제2수은 등 LD50(경구, 쥐)이 킬로그램당 5밀리그램(체중) 이상 50밀리그램(체중) 이하인 독성물질

⑤ LD50(경피, 토끼 또는 쥐)이 킬로그램당 50밀리그램(체중)이상 200밀리그램(체중) 이하인 독성물질

⑥ 황화수소·황산·질산·테트라메틸납·디에틸렌트리아민·플루오린화 카보닐·헥사플루오로아세톤·트리플루오르화염소·푸르푸릴알코올·아닐린·불소·카보닐플루오라이드·발연황산·메틸에틸케톤 과산화물·디메틸에테르·페놀·벤질클로라이드·포스포러스펜톡사이드·벤질디메틸아민·피롤리딘 등 가스 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 100ppm 이상 500ppm 이하인 화학물질, 증기 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 0.5mg/ℓ 이상 2.0mg/ℓ 이하인 화학물질, 분진 또는 미스트 0.05mg/ℓ 이상 0.5mg/ℓ 이하인 독성물질

⑦ 이소프로필아민·염화카드뮴·산화제2코발트·사이클로헥실아민·2-아미노피리딘·아조디이소부티로니트릴 등 LD50(경구, 쥐)이 킬로그램당 50밀리그램(체중) 이상 300밀리그램(체중) 이하인 독성물질

⑧ 에틸렌디아민 등 LD50(경피, 토끼 또는 쥐)이 킬로그램당 200밀리그램(체중) 이상 1,000밀리그램(체중) 이하인 독성물질

⑨ 불화수소·산화에틸렌·트리에틸아민·에틸아크릴산·브롬화수소·무수아세트산·황화불소·메틸프로필케톤·사이클로헥실아민 등 가스 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 500ppm 이상 2,500ppm 이하인 독성물질, 증기 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 2.0mg/ℓ 이상 10mg/ℓ 이하인 독성물질, 분진 또는 미스트 0.5mg/ℓ 이상 1.0mg/ℓ 이하인 독성물질

(2) 독성물질의 인체 유해성

① 질식

1) 산소 결핍 또는 단순 질식 : 공기 중 이산화탄소, 메탄, 질소 등이 증가하면, 체내 산소가 부족하여 질식을 일으킨다.

2) 폐색성 질식 : 염소, 암모니아, 이산화황 등을 고농도로 흡입하면 기관의 점막을 강하게 자극하여, 분비물이 생성되어 기관을 막게 하여 질식한다.

3) 화학성 질식 : 일산화탄소(CO)의 경우, 적혈구의 헤모글로빈과 강하게 결합하여, 헤모글로빈과 산소의 결합을 저해하여 조직에 산소 공급을 못하게 하여 질식시킨다. 또한, 시안화수소(HCN), 황화수소(H2S) 등은 조직세포의 효소에 작용하여, 세포가 혈액으로부터 산소를 받는 것을 방해하기 때문에 조직이 질식한다.

② 눈 장해

눈의 국소 장해는 산·알카리류에 의한 것이 많은데 결막염 등을 들 수 있다. 또한, 화학물질에 의한 전신 중독의 한 증상으로서의 눈 장해는 이황화탄소에 의한 시야가 좁아지거나, 시력장해, 시신경염, 망막의 미세 동맥의 변화 등이 있고, 일산화탄소에 의한 만성 축성 시속염, 유기수은에 의한 중심성 시야 협색증, 염화메틸, 브롬화메틸 등에 의한 시신경염 등이 있다.

③ 이비인후(귀, 코, 목)장해

크롬산, 생석회, 인 등 부식성이 강한 화학물질에 대한 장기폭로는 코 점막이 뚫리거나 궤양을 비중격 천공을 일으켜 비출혈 건조성 비염 증상을 띈다.

④ 구강장해

자극성의 가스, 흄, 분진(산, 알카리)에 의해, 구강 점막 및 치아가 해를 입는다. 산류에 의한 치아산식증, 납에 의한 잇몸의 암청자색의 점상침작, 카드뮴에 의한 치경부의 황색 띠, 수은·세련·불소 등에 의한 전신성 중독에의한 증상 등이 있다.

⑤ 호흡기 등의 장해

암모니아, 이산화황, 포름알데히드, 초산메틸, 세렌화수소, 스틸렌 등은 상부기도를 자극하고, 염소, 포스겐, 산화질소, 무수황산, 오존, 브롬, 불소, 황산디메틸 등은 폐조직을 자극한다. 또한, 니켈염류, 베릴리움, 바나듐, 카드늄, 산화철, 비소 등의 금속화합물은 폐렴을 일으킨다. 그 외의 석면, 크롬산 등은 폐암의 원인이 된다.

⑥ 혈액계 장해

납은 조혈장기에 침입하여 빈혈을 일으킨다. 벤젠은 조혈장기에 침입하여 적혈구를 감소시키고 빈혈 및 백혈병의 원인이 되며, 방향족 니트로 및 아미노 화학물도 빈혈을 일으킨다.

⑦ 정신·신경계 장해

유기용제에는 마취작용이 있고, 이산화탄소는 급성 중독으로 마취작용을 나타내고, 아급성 중독으로는 두통, 불면 등의 정신증상을 나타내어 다발성 신경염, 축성 시신경염이 일어난다. 또한, 트리클로로에틸렌, 헥산 등의 유기용제의 고농도 폭로에서는 말초신경염, 말초신경마비가 일어난다. 그 외에, 정신·신경계 증상을 나타내는 화학물질로서는 일산화탄소, 사염화탄소, 유기수은, 유기납, 니켈카보닐, 비소, 망간, 주석화합물 등이 있다.

⑧ 간 장해

알코올, 할로겐화 탄화수소류, 유기금속화합물, 염료 중간체 등 많은 화학물질에 의한 중독으로서 간 장해를 나타낸다,

⑨ 기타

니트로글리콜에 의한 순환기 계통 장해(급격한 협심증상 발작). 카드뮴, 납, 주석, 수은 등의 금속에 의한 소화기 장해(복통, 설사, 변비), 니트로글리콜, 사염화탄소, 아연 등의 만성 중독 증상으로 당뇨, 사염화탄소, 기타의 지방족 할로겐화탄화수소 등에 의한 중독 증상인 경우에 볼 수 있는 혈뇨, 카드뮴에 의한 신장장해, 황린에 의한 턱뼈의 장해, 염화비닐에 의한 손끝 뼈의 용해증, 폴리아민류에 의한 피부 장해 등이 있다.

2.4 독성물질의 누출방지

(1) 실험실 내에 독성물질의 저장 및 취급량을 최소화한다.

(2) 독성물질을 취급, 저장하는 장치의 연결부분은 누출되지 않도록 밀착시키고 정기적으로 연결부분의 이상 유무를 점검한다.

(3) 독성물질은 폐기하여야 하는 경우에는 냉각·분리·흡수·흡착·소각 등의 처리공정을 통하여 독성물질이 외부로 방출되지 않도록 한다.

(4) 독성물질 취급 장치의 이상으로 인하여 독성물질이 외부로 방출될 때에는 저장·포집 또는 처리 장치를 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 한다.

(5) 독성물질을 취급하는 장치의 작동이 중지된 때에는 실험자가 쉽게 알 수 있도록 필요한 경보장치를 실험자로부터 가까운 장소에 설치한다.

(6) 독성물질이 외부로 누출된 때에는 감지·경보할 수 있는 장치를 갖춘다.

3. 실험실 폐수, 사업장(실험실)폐기물 및 의료폐기물 처리 수칙

3.1 폐기물 처리 일반수칙

(1) 실험실에서 화학물질을 사용하고 발생하는 폐기물은 실험실, 복도, 계단 등에 쌓아두지 않는다.

(2) 실험 중 발생하는 폐기물 중 시험, 검사 등에 사용된 일체의 도구, 배양용기, 폐시험관, 슬라이드, 커버글라스, 혈액병, 튜브, 폐배지 또는 폐혈액, 주사기, 주사바늘 등은 인체 유해에 관계없이 반드시 의료폐기물로 분리하여 배출한다.

(3) 실험실에서 발생하는 액상 및 고상, 시약병 등의 의료폐기물을 포함한 지정폐기물은 반드시 전용용기를 사용하며 내용물에 대한 라벨을 부착한 다음 배출하고, 보관기간을 초과하지 않도록 각별히 주의한다.

(4) 병원성 미생물을 다룬 실험에 사용된 배지, 기구 등의 물품을 폐기할 경우에는 반드시 멸균하여 의료폐기물로 배출한다.

3.2 사업장일반폐기물 처리 요령

(1) 사업장폐기물은 사업장일반폐기물과 지정폐기물로 분류되며, 이 중 지정폐기물이 아닌 오니, 광재, 분진, 폐주물사 및 샌드블라스트폐사, 폐내화물 및 재벌구이 이전에 유약을 바른 도자기조작, 소각재, 안정화 또는 고형화처리물, 폐촉매, 폐흡착제 및 폐흡수제 등을 사업장일반폐기물이라 한다.

(2) 시약병은 잔여물을 완전히 제거하고, 내부를 세척 및 건조하여 폐기한다.

(3) 병뚜껑과 용기를 분리하여 처리한다.

(4) 운반이 용이토록 적절한 용기에 담아 보관 장소에 보관한다.

(5) 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.

(6) 사업장폐기물은 품목별 보관 용기에 보관하며, 지정폐기물과 섞이지 않도록 한다.

(7) 실험이 종료되면 발생된 폐기물을 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

3.3 폐수 처리시 유의사항

(1) 폐시약은 폐액통에 보관 후 위탁폐기 처리한다.

(2) 폐액통은 운반 및 용량측정이 용이한 플라스틱 용기를 사용하고 폐액의 종류별로 분리하여 보관한다.

(3) 폐액의 종류별로 라벨을 부착하여 보관하되 서로 혼합하거나 쏟아지거나 화기에 접하지 않도록 한다.

(4) 일반 하수싱크대에 화학물질 폐기물을 무단 방류해서는 안 된다.

(5) 폐액통에 유리병 등 이물질을 투여해서는 안 된다.

(6) 폭발성 및 인화성이 있는 시약류를 폐액통에 투여해서는 안된다.

(7) 시약을 취급하거나 실험동물 등의 생체 부검에 사용한 기구나 용기 등을 세척한 세척수도 폐액통에 수거한다.

(8) 폐액통 저장량을 주기적으로 확인하고, 일정량이 모이면 폐수처리장으로 옮겨 폐수처리업체가 처리하도록 한다.

3.4 지정폐기물 처리 요령

(1) 지정폐기물이란 사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 해로운 물질로서 폐기물관리법 시행령에서 정하는 폐기물을 말한다

(2) 지정폐기물의 종류는 아래와 같다.

<지정폐기물의 종류>

구 분	세 부 대 상
특정시설 발생 폐기물	폐합성고무·수지 등 폐합성고분자화합물
	오니류(폐수처리오니·공정오니)
	폐농약
부식성폐기물	폐산, 폐알칼리
유해물질함유폐기물	광재, 분진, 폐주물사 및 샌드블라스티폐사, 폐내화물 및 재벌구이 전에 유약을 바른 도자기 조각, 소각재, 안정화 또는 고형화처리물, 폐촉매, 폐흡착제 및 폐흡수제, 폐형광등의 파쇄물
폐유기용매	할로겐족 및 기타 폐유기용제
폐페인트 및 폐래커
폐석면
폐유	기름성분 5% 이상인 것을 포함
폴리클로리에티드 비폐닐함유 폐기물	액체상태의 것은 2 ppm 이상, 액체상태 외의 것은 0.003 ppm 이상 함유한 것에 한함
폐유독물
의료폐기물	격리계의료폐기물, 병리계폐기물, 손상성폐기물 등 의료기관, 보건소, 동물검역기관, 동물병원 등 환경부령이 정하는 기관에서 발생하는 것에 한함
기타 고시하는 물질

(3) 지정폐기물은 반드시 종류별, 성상별 구분하여 보관하고 전용 용기에 밀폐하여 배출한다.

3.5 의료폐기물(구, 감염성폐기물) 처리 요령

(1) 의료폐기물이란 보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체 조직 등 적출물(摘出物), 실험 동물의 사체 등 보건·환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 폐기물관리법 시행령에서 정하는 폐기물을 말한다

(2) 의료폐기물의 범위는 아래와 같다.

① 격리의료폐기물 : 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제1호의 감염병으로부터 타인을 보호하기 위하여 격리된 사람에 대한 의료행위에서 발생한 일체의 폐기물

② 조직물류폐기물 : 인체 또는 동물의 조직·장기·기관·신체의 일부, 동물의 사체, 혈액·고름 및 혈액생성물(혈청, 혈장, 혈액제제)

③ 병리계폐기물 : 시험·검사 등에 사용된 배양액, 배양용기, 보관균주, 폐시험관, 슬라이드, 커버글라스, 폐배지, 폐장갑

④ 손상성폐기물 : 주사바늘, 봉합바늘, 수술용 칼날, 한방침, 치과용침, 파손된 유리재질의 시험기구

⑤ 생물·화학폐기물 : 폐백신, 폐항암제, 폐화학치료제

⑥ 혈액오염폐기물 : 폐혈액백, 혈액투석 시 사용된 폐기물, 그 밖에 혈액이 유출될 정도로 포함되어 있어 특별한 관리가 필요한 폐기물

⑦ 일반의료폐기물 : 혈액·체액·분비물·배설물이 함유되어 있는 탈지면, 붕대, 거즈, 일회용 기저귀, 생리대, 일회용 주사기, 수액세트

(3) 의료폐기물은 발생 되는대로 환경부장관이 고시한 전용용기에 보관하며, 생활폐기물과 섞여 배출되지 않도록 한다.

(4) 동물의 사체와 부패･변질 우려가 있는 폐기물은 전용의 냉동시설에 보관하고, 그 외의 폐기물은 밀폐된 전용 보관창고에 보관한다.

(5) 여러 장소에서 발생된 의료기물을 수거한 다음 다른 전용 용기에 옮겨 담는 행위를 하여서는 안 된다.

(6) 실험이 종료되면 폐기물을 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 하며, 밀폐·포장하여 보관 중인 전용 용기는 다시 풀어서 사용하지 말아야 한다.

4. 실험실에서의 전기안전 수칙

(1) 전기스위치 부근에 인화성, 가연성, 유기용매 등의 취급을 금지한다.

(2) 반드시 정격 전압을 사용하고 누전 차단기를 설치하여 감전사고시의 재해를 방지한다.

(3) 전기 기기 사용을 위한 코드나 배선기구는 용량과 규격에 맞는 것을 사용한다.

(4) 불량하거나 결함이 있는 전기 기기는 사용하지 않는다.

(5) 전기 및 전열기구의 손상, 접속 상태, 피복의 손상여부 등을 확인한다.

(6) 배선·콘센트 하나에 여러 개의 플러그를 꽂는 것을 금지하고 접속 불량에 의한 과열이 발생하지 않도록 주의한다.

(7) 장비를 검사하기 전에 회로의 스위치를 끄거나 장비의 플러그를 뽑아서 전원을 끈다.

(8) 연결 코드선은 최소한으로 가능한 짧게 사용한다.

(9) 사용하지 않는 전기 기기는 반드시 전원을 차단한 후 플러그를 뽑아서 보관한다.

(10) 젖은 손으로 절대 전기 기기를 만지지 않는다.

(11) 스위치함(분전반) 내부에 실험 기자재 등 불필요한 물건을 보관해서는 안 된다.

(12) 노후된 전기 설비를 사용하는 것은 누전, 합선, 감전사고의 위험이 매우 높으므로 반드시 개·보수하여 사용한다.

5. 실험실에서의 가스안전 수칙

(1) 고압가스는 가스 상태에 따라 압축, 액화, 융해가스로, 연소성에 따라 가연성, 불연성, 조연성가스로, 독성에 따라 독성, 비독성가스로 분류한다.

(2) 특정고압가스(H2, O2, Cl2, NH3, C2H2 등) 및 액화석유가스(LPG)를 사용할 경우에는 반드시 사용신고를 해야 한다.

(3) 가스용기에는 식별표(태그)를 제작하여 부착하므로 식별이 용이하게 한다.

<가스의 종류에 따른 용기도색>

구 분	가스의 종류	도색의 구분	비 고
가연성 가스 및 독성 가스	액화석유가스	회색
	수소	주황색
	아세틸렌	황색
	액화암모니아	백색
	액화염소	갈색
	그 밖의 가스	회색

(4) 고압가스를 사용하기 전에 용기 고정상태, 안전장치 이상, 주위 가연성, 인화성 물질 존재여부, 가스 체류 여부 등을 반드시 확인한다.

(5) 가스용기는 환기가 잘 되는 장소나 별도 환기장치가 설비된 곳에 설치하고, 밀폐된 공간에서 장시간 사용하지 않는다.

(6) 가스저장 시설에는 실험용가스 성분과 종류별로 보관한다.

(7) 비눗물이나 점검액으로 배관, 호스 등의 연결부분을 수시로 점검, 가스의 누출여부를 확인한다.

(8) 연소기는 항상 깨끗이 하여 노즐이 막히지 않도록 청소한다.

(9) 가스 누설 경보기의 작동이 잘 되고 있는지 수시로 확인한다.

(10) 노후한 가스 용기는 반납하고, 체인이나 가스홀더를 이용하여 넘어지지 않도록 잘 묶여 있어야 한다.

(11) 가스사용 후에는 반드시 중간밸브 및 메인 밸브를 잠근다.

(12) 가스가 누설되는 경우에 가스를 차단할 수 있는 가스누설 차단 장치를 설치한다.

(13) 조연성(산소) 가스와 가연성 가스는 분리하여 저장한다.

(14) 조정기는 가스의 특성에 맞는 것을 사용하고 모든 조정기는 정기적으로 검사를 받아야 한다.

6. 실험실에서의 병원성미생물 취급시험 안전 수칙

(1) 모든 미생물 배양 및 사용은 정해진 위치 또는 공간에서 이뤄지도록 하며, 실험 중에는 실험실 출입을 제한한다.

(2) 사용하는 미생물이 특수한 병원성 균이거나 인체에 해를 줄 수 있는 경우 반드시 사용 장소 또는 실험실에 이를 명시하고 담당자의 연락처를 표시하여 둔다.

(3) 유해한 미생물을 시험할 때 직원 보호와 주변 환경으로부터 실험의 오염을 방지하기 위해 생물안전작업대를 사용한다.

(4) 생물안전작업대는 사용 전후에 청소 및 소독이 실시되어야 하며, 표면 및 공기 중의 미생물오염도를 주기적으로  점검한다.

(5) 실험실을 나가기 전에, 실험에 사용한 장갑을 교체하거나 벗은 후 손을 깨끗이 세척한다.

(6) 실험실 내에서 식사, 음료, 흡연 등은 절대 하지 않는다.

(7) 입을 이용한 피펫팅은 하지 않는다.

(8) 날카로운 물체(주사기바늘, 핀셋 등)를 사용할 때는 그 취급에 주의한다.

(9) 실험 중에 에어로졸이나 액체 튐 발생이 최소화되도록 한다.

(10) 매일 또는 오염물질 유출 시 작업공간의 제염작업을 실시한다.

(11) 적절한 방충, 방서 대책을 마련하여 시행한다.

(12) 미생물의 분주나 미생물을 이용한 실험에 사용한 유리기구 등은 멸균시킨 후 세척 한다.

(13) 미생물을 이용한 실험에 사용한 소모품이나 배지의 폐기는 반드시 멸균 후 의료폐기물 용기에 폐기한다.

(14) 미생물 이외의 생물 실험 재료도 사용 후 의료폐기물 용기에 폐기한다.

(15) 분리 수거된 폐기물의 처리과정은 폐기물관리법에 따라 시행한다.

(16) 실험동물의 검역 및 미생물학적 검사에서 실험동물의 감염병 중 인수공통 전염병이 우려되는 동물은 예방대책으로 시설 내 반입을 금지한다.

(17) 실험동물사육자나 실험자는 병원성미생물 취급 동물에 접촉할 때 마스크, 모자, 장갑 등의 보호구를 착용하고, 손 소독, 기구 및 기기 멸균소독, 동물사체와 실험에 사용된 폐기물의 소독 등 철저한 위생관리를 실시해야 한다.

(18) 생물학적위험군을 취급하는 실험실에서는 바이오안전에 대하여 미국 NIH의 Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories의 출판물을 참조한다.

7. 생물안전수준에 따른 동물실험실내 행동지침

(1) 동물실험실 출입은 관리책임자의 판단에 따라 제한한다.

(2) 실험장갑을 벗은 다음에는 반드시 손을 씻도록 하고, 퇴실하기 전에도 손을 씻는다.

(3) 실험실 내에서 먹고 마시거나 흡연을 하는 행위를 금한다. 음식물은 실험실내의 냉장고에 넣지 않는다.

(4) 콘택트렌즈 착용자는 동물실 내에서 렌즈를 갈아 끼지 않도록 하고 가급적 보안경을 사용한다.

(5) 모든 실험과정은 에어로졸이 생기지 않도록 한다.

(6) 실험대는 수시로 소독해서 오염물질을 제거한다.

(7) 동물실험실의 문은 안으로 여닫고 자동으로 닫혀야 하며, 실험동물이 있을 때는 닫아 놓는다.

(8) 동물실험실에서 병원성 미생물을 다룬 실험에 사용된 실험동물이나 기구를 폐기할 경우에는 고압멸균기와 같은 멸균법으로 처리하고 의료폐기물 전용용기에 밀폐하여 배출한다.

8. 실험실 안전장치

(1) 실험실에서 사용되는 개인보호 장비는 실험복, 장갑, 보안경, 방독면, 귀마개, 헬멧, 신발 및 안면보호구 등으로 구분된다.

(2) 실험복 및 장갑

① 실험실 안에서 착용하는 것을 원칙으로 한다.

② 실험실 바깥에서는 실험복에 묻어 있는 화학물 등이 다른 사람에게 옮길 수 있어 절대 착용을 금한다.

③ 합성섬유는 열과 산 등에 약하므로 면으로 된 것을 사용한다.

④ 장갑의 오염물질이 다른 곳에 오염되지 않도록 주의한다.

(3) 보안경(safety goggle 또는 glasses)

① 화학물이나 유리파편 등으로부터 눈을 보호하기 위하여 반드시 착용한다.

② 자외선이나 레이저 빛을 차단하기 위해서는 특수 보안경을 사용해야 한다.

③ 안면 전체의 보호가 필요할 때에는 안면보호구를 착용한다.

(4) 방독면

① 종이로 된 마스크는 분진 등을 막는데 한하여 사용한다.

② 방독면을 사용할 때 사용하는 물질에 따라 알맞은 카트리지를 사용하여야 한다.

(5) 귀마개 및 헬멧

85db 이상의 과도한 소음이 발생하는 곳에서는 반드시 보호 장비를 착용한다.

(6) 흄후드(fume hood)

① 후드를 시약보관 장소로 사용하지 말아야 한다.

② 후드 안에서 화학물질을 가지고 작업할 때에는 보호 장비 등을 착용하여야 한다.

(7) 생물안전캐비닛(biological safety cabinet)

① 미생물을 다루는 실험에서 생기는 미립자나 에어졸로부터 연구자를 보호하기 위하여 사용한다.

② 생물안전캐비닛에는 반드시 HEPA 필터를 장착해야 한다.

③ HEPA 필터는 가스 상태의 화합물은 걸러내지 못하므로 유기물을 가지고 실험하는 것은 삼가야 한다.

(8) 자외선 및 레이저 관련 장비

① 자외선이 직접적이거나 산란 등에 의해 빠져나가지 않도록 실험 장비를 충분히 막고 실험한다.

② 피부가 직접 자외선에 노출되지 않도록 주의한다.

③ 레이저를 사용하는 실험실에서는 반드시 사용표시를 부착해 두어야 한다.

[별표 2]

안전표지의 종류와 형태

※ 기타 표지는 산업안전보건법 시행규칙 [별표 1의2] 준용

[별표 3]

실험실 사고발생시 대처요령

1. 실험실 사고 발생 시 일반적 대처요령

(1) 안전사고 발생 시 신속히 주위에 있는 사람에게 알리고 그들에게 다음에 조치할 상황에 대하여 도움을 요청하도록 한다.

(2) 가능한 사고를 초기에 신속히 진압하여 사고로 인한 피해가 더 이상 확대되지 않도록 조치한다.

(3) 화학물질 등이 누출되면 다른 곳으로 흘러나가지 못하도록 조치하고, 이때 누출처리에 필요한 사람을 제외하고 안전한 곳으로 대비한다.

(4) 건물에서 피신 시 화재경보를 울리는 등 사고를 신속히 전파한 후 즉시 가까운 출구로 빠져나가도록 한다. 이때 승강기 이용은 절대 삼가도록 한다.

(5) 소방서, 병원, 방재센터, 인근 경찰서 등에 도움을 청한다. 전화 요청시 응급상황의 성격과 발생위치를 상세하게 설명하고 응급요원의 지시를 받도록 한다.

(6) 응급요원에게 사고 장소, 고립된 사람, 위험물질, 관련 장비 등을 알린다.

(7) 실험종사자는 사고발생시 안전장비의 사용방법 등을 포함하여 간단한 응급조치에 대해서 숙지하고 있어야 한다.

(8) 제17조에 따른 사고발생시 실험종사자(실험실안전관리담당자 포함)는 실험실책임자 및 실험실안전환경관리자에게 신속히 보고하고, 실험실안전환경관리자는 그 내용을 평가원장에게 지체없이 보고해야 한다.

2. 사고 상황별 대처요령

2.1 화 재

(1) 대피행동 요령

① 불을 발견하면 “불이야” 하고 큰소리로 외쳐 다른 사람에게 알리고 화재경보 비상벨을 누른다.

② 화재현장 실험종사자 중 1인은 화재현장에 출동하여 가장 근처에 비치되어 있는 소화기로 초기진화를 한다.

③ 화재현장의 다른 실험종사자는 화재지점 반대편으로 원 내 직원들의 대피를 유도한다.

④ 불길 속을 통과할 때에는 물에 젖은 수건 등으로 몸과 얼굴을 감싼다.

⑤ 부상자 발생 시 큰소리로 부상자가 있음을 알리고 주변인과 함께 대피장소로 후송한다.

⑥ 문을 열기 전 손잡이를 만져 뜨겁지 않으면 문을 열고 밖으로 나간다.

⑦ 대피한 경우에는 바람이 불어오는 쪽에서 구조를 기다린다.

⑧ 밖으로 나온 뒤에는 절대 안으로 들어가지 않는다.

⑨ 옷에 불이 붙었을 때에는 두 손으로 눈과 입을 가리고 바닥에서 뒹굴어 진화한다.

(2) 초기소화 요령

① 전기스위치를 차단한다.

② 가스화재의 경우, 밸브를 차단한다. 이때 문을 갑자기 열거나 전기 스위치 등을 조작할 경우 폭발의 위험이 있으니 주의하여야 한다.

(3) 소화기 사용요령

① 소화기를 불이 난 곳으로 옮겨 손잡이 부분의 안전핀을 뽑아준다.

② 호스를 불쪽으로 향하게 한다. 바람이 부는 환경인 경우, 바람을 등지고 실시한다.

③ 손잡이를 힘껏 움켜쥐고 호스를 빗자루 쓸 듯이 뿌린다.

(4) 소화전 사용요령

① 소화전함 상부의 기동용 버튼 또는 발신기 버튼을 누른다.

② 한 사람은 소화전함 내 노즐과 호스를 꺼내 불이 난 곳으로 향한다.

③ 다른 사람은 호스의 접힌 부분을 펴주고 노즐을 가지고 간 사람이 물 뿌릴 준비가 되었으면 소화전함 내 개폐밸브를 돌려 개방한다.

④ 노즐을 잡고 불이 난 곳으로 물을 뿌린다.

(5) 119 신고요령

① 119를 누르고 불이 난 내용·위치 등을 간단·명료하게 설명한다.

② 소방서에서 출동하겠다는 말을 듣기 전까지 전화를 끊지 않는다.

2.2 지 진

(1) 예방대책

① 시약장이나 선반에 있는 화학물질은 전도 및 떨어질 우려가 높으므로 견고하게 고정하여 보관하고, 성상별로 분류하여 파손혼입으로 인한 화재를 예방한다.

② 가스용기가 전도되어 파손되는 경우, 가스의 유출이나 용기의 분사가 일어나므로 벽 등에 견고하게 고정하여 전도를 방지한다.

③ 전선, 배관, 가스밸브 등의 파손으로 감전·화재·폭발 등의 사고가 발생할 수 있으므로 지진 발생 시 신속하게 전기를 차단하고 밸브를 단속시킨다.

④ 지진 시 중량의 기기로 인하여 끼임부상을 당할 수 있으므로, 중량의 기기는 바닥 등에 견고하게 고정하여 관리한다.

⑤ 실험실 출입구 앞의 대피통로를 항상 확보해둔다.

(2) 초기대응

① 진동을 감지한 순간, 출입문을 개방한다.

② 크게 흔들리는 시간은 길어야 1~2분이므로, 중심이 낮고 튼튼한 탁자·책상 아래로 들어가 다리를 꼭 잡고 몸을 보호한다.

③ 큰 진동이 멈춘 후 침착하게 실험장비 사용 등을 중단하고, 실험실에 화학물질 노출 등 이상이 없는지 확인하고 2차피해가 발생하지 않도록 가스, 전기를 차단한다.

④ 실험실의 발화위험물은 안전캐비닛, 위험물보관함에 안전하게 보관 조치한다.

(3) 대피요령

① 진동이 멈춘 후 여진발생 등을 대비하여 당황하지 않고 침착하게 피난 경로를 따라 안전한 장소로 대피한다.

② 지진이나 화재발생 시 승강기를 이용하지 말고 계단으로 대피한다.

③ 대피장소로 이동 시 가방·책 등으로 머리를 감싸서 낙하물로 인한 부상을 예방한다.

④ 가능한 건물로부터 멀리 떨어져 운동장과 같은 넓은 공터로 대피한다.

⑤ 화재가 발생한 경우 큰 소리로 화재사실을 전파하고 소화전의 화재경보기를 작동 후 119에 신고한다.

(4) 대피 후

① 진동이 멈추고 주변에 부상자가 있다면 주변인과 협력하여 응급처치 후 119에 신고한다.

② 통신기기의 일시적 장애가 발생할 수 있으니 당황하지 말고 주변에 있는 공공기관이 제공하는 정보에 따라 행동한다.

③ 실험실을 재사용할 경우 사전에 가스, 전기 및 수도관의 상태를 확인하는 등 안전점검을 실시한다.

④ 전기에 이상이 발견되었을 때에는 원인이 파악될 때까지 사용하지 않는다.

⑤ 수도관의 피해가 있다면 밸브를 잠그고 배수관의 피해여부를 확인하기 전까지 수도꼭지나 화장실 등 물을 사용하지 말아야 한다.

⑥ 정전이 확인되었다면 손전등을 사용한다.

⑦ 가스가 누출되었다면 발화원이 되는 물질의 사용은 자제한다.

⑧ 시약장, 보관함 등의 내용물이 쏟아져 부상을 입을 수 있으므로 문을 개방 시, 주의한다.

2.3 화 상

(1) 화염에 의한 국소 부위의 경미한 화상시

통증과 부풀어 오르는 것을 줄이기 위하여 20～30분 동안 얼음물에 화상부위를 담근다.

(2) 중증화상

① 응급구조대에 연락하여 즉시 전문가의 치료를 받는다.

② 환자를 실온에서 젖은 천이나 수건으로 싸준다.

③ 화상부위를 씻는다든지 옷이나 오염물질 등을 제거하려고 하지 않는다.

④ 환자를 눕히고 안정된 상태를 유지한다.

(3) 눈 화상

① 다량의 물을 흘려보낸 후 깨끗한 젖은 수건 등으로 눈을 덮어준다.

② 즉시 119에 연락한다.

(4) 전기에 의한 화상

전기에 의한 화상은 피부표면으로 증상이 나타나지 않기 때문에 피해정도를 알아내기가 힘들뿐만 아니라 심한 합병증을 유발할 수 있으므로 즉시 의료진의 치료를 받아야 한다.

(5) 화학물질에 의한 화상

① 흐르는 차가운 물을 최소 15분 동안 충분히 흘려준다. 가능하다면 환자는 냉수로 샤워를 하게 한다.

② 오염부위를 주의하며 화학물질이 묻은 옷은 즉시 제거한다.

③ 10분 후 환자를 깨끗하고 젖은 천으로 감싼 후 즉시 119에 연락한다.

(6) 화재에 의한 연기 흡입

① 연기로 가득 찬 공간에 갇혀 있다면 자세를 낮추고 가장 가까운 출구로 기어서 나간다.

② 코와 입을 젖은 천으로 가린다.

2.4 출 혈

(1) 외부 출혈

① 상처부위에 직접 압박을 가하며, 지혈대는 마지막 방법으로 사용한다.

② 가능하면 소독된 붕대를 사용한다.

③ 위생용 휴지 및 깨끗한 손수건 또는 손을 직접 이용할 수도 있다.

④ 5～15분 동안 강하게 지속적으로 직접 압박을 가한다(대부분의 출혈은 수 분 내에 멎는다).

⑤ 출혈부위가 손, 팔, 발 및 다리 등일 때에는 해당 부위를 심장보다 높게 위치시켜 출혈을 줄이도록 한다.

(2) 내부 출혈

① 기침과 토사물 또는 대변, 소변에 혈액이 섞여 있거나 점액성의 검붉은 대변이 나올 경우에는 즉시 의료기관의 검사를 받는다.

② 환자를 반듯하게 눕힌 후 깊게 숨을 쉬게 한다.

③ 의사의 진찰이 있기 전까지는 어떤 약물이나 음식물도 섭취하지 못하게 한다.

④ 119에 연락한다.

2.5 두부 상해

(1) 두개골 골절에 의한 출혈을 멈추게 할 시에는 특별한 주의를 요한다.

(2) 두개골 조각들이 뇌를 압박하지 않도록 극도로 주의하면서 상처부위에 압박을 가한다.

(3) 심한 두부 상해 시에는 목 부위의 상해도 의심하고, 목과 머리를 고정시킨다.

(4) 119에 연락을 취하고, 전문가의 치료를 받는다.

(5) 중요한 증상들을 관찰하지 못할 수 있으므로 술이나 약물을 삼간다.

2.6 심장 마비

(1) 환자가 아래와 같은 통증을 느끼면 즉시 응급조치를 취한다.

① 가슴에 심한 통증

② 가슴에서 팔, 목 및 턱으로 전파되는 통증

③ 발한, 오심, 구토 및 숨이 가빠짐

④ 어깨에서 등으로 퍼지는 통증

(2) 심장마비 환자의 생명을 위협하는 2가지 증세

① 호흡이 느려지거나 멈춤

② 심장박동이 느려지거나 멈춤

(3) 환자가 호흡이 멈춘 경우 즉시 인공호흡을 실시하고 응급조치를 위한 도움을 구한다.

(4) 경동맥에서 맥박이 느껴지지 않는 경우 능숙한 전문가가 인공호흡 및 심폐소생술을 시행한다.

2.7 감 전

(1) 전기가 소멸했다는 확신이 있을 때까지 감전된 사람을 건드리지 말아야 하며, 플러그, 회로 폐쇄기 및 퓨즈상자 등의 전원을 차단한다.

(2) 감전된 사람이 철사나 전선 등을 접촉하고 있다면 마른 막대기 등을 이용하여 이를 멀리 치운다.

(3) 환자가 호흡하고 있는지 확인한다. 만약 호흡이 약하거나 멈춘 경우에는 즉시 인공호흡을 수행한다.

(4) 119에 도움을 요청한다.

(5) 감전된 환자를 담요, 외투 및 재킷 등으로 덮어서 따뜻하게 한다.

(6) 의사에게 검진을 받을 때까지 감전된 사람이 음료수나 음식물 등을 먹지 못하게 한다.

2.8 약물 섭취

(1) 의식이 있는 사람에 한하여 입안 세척 및 많은 양의 물 또는 우유를 마시게 하되 억지로 구토를 시키지 않는다.

(2) 독극물을 섭취한 경우, 독극물 치료센터에 도움을 청하고, 부근에 이러한 기관이 없다면 119를 부른 후 의심되는 독극물의 종류와 용기를 가지고 간다.

(3) 독극물 중독자가 의식불명인 경우, 환자의 호흡을 확인하여 호흡곤란의 경우에는 머리를 뒤로 젖혀 인공호흡을 실시하되, 구강 대 구강 인공호흡은 하지 않는다. 이때 환자를 자극하지 않도록 주의하고, 즉시 119에 도움을 요청한다.

(4) 독극물 중독자가 구토를 하는 경우, 질식하지 않도록 구부려서 옆으로 눕게 한다.

2.9 화학물질의 안구노출

(1) 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척한다(환자가 콘택트렌즈를 사용하는 경우 이를 제거한다).

(2) 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어주고 멸균붕대로 감싸준다.

2.10 질 식

(1) 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 즉시 다음의 조치를 취하고, 나머지 사람이 응급의료지원을 요청한다.

① 의식이 있는 환자의 경우

- 환자를 세우거나 앉힌다.

- 환자의 머리를 낮추고 환자의 옆 또는 뒤에 서서 한 손으로 환자의 가슴을 지탱한다.

- 견갑골(목덜미 아래쪽의 날개 뼈) 사이로 4회 타격을 가한다.

- 환자의 뒤에 서서 환자의 중앙을 팔로 감싼다.

- 양쪽 손을 서로 잡고 위쪽으로 밀어 넣듯 누른다.

- 몇 번 반복한 후 차도가 없으면, 질식 상태가 없어질 때까지 무의식 상태가 되지 않도록 등을 4회 타격하고 가슴 쪽을 4회 누른다.

② 무의식 상태의 환자의 경우

- 환자를 똑바로 눕힌 채 인공호흡을 실시한다.

- 환자가 공기를 들이쉬지 않으면, 환자를 움직여 환자의 가슴이 치료자의 무릎에 닿게 한 후 견갑골 사이로 4회 타격을 가한다.

- 환자가 여전히 숨쉬지 않으면, 다시 환자를 똑바로 눕힌 채 환자의 복부에 양쪽 손을 겹쳐 놓은 후 한쪽으로 치우치지 않게 누른다.

[서식 1]

실험실 일일 안전점검표(    월)

○ 부서명:	○ 실험실명(호실) :
○ 실험실책임자 :	○ 실험실안전관리담당자 :

			점 검 사 항			점 검 결 과																							비 고
					일 자
공통	일반	실험실 정리정돈 및 청소상태
		구급함 및 개인 보호 장비 수량·관리 상태
		실험종사자에 대한 안전교육 실시 여부
		수도시설의 잠금 및 누수 점검
		실험실 안전관리규정 및 사고발생시 대처요령 비치 여부
		실험장비 관리상태
선택	소방	인화성 물질 근접 화기 여부
		소화기 유무 및 적정 관리상태 여부
		비상구 유도등 점검 및 비상통로 주변 장애물 적재 여부
	전기	전기배선 피복 상태 및 파손 여부
		전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부
		접지형 콘센트 사용 및 문어발식 접속으로 인한 과부화 여부
		미사용 장비 전원 차단 여부
		전기 분전반 주변 이물질 적재 여부
	가스	가스배관 상태, 가스흐름표기 및 미사용 배관 막음 여부
		가스 누출 및 가스용기 전도방지 여부
		미사용 가스용기 보호캡 잠금 여부
	화 공	실제 사용할 화학물질에 대한 MSDS 비치 여부
		초자 정리정돈(시약병 개폐 및 낙하 위험 등) 여부
		폐액용기 분류 적정 관리(보관량 및 라벨 부착) 여부
		시약의 성분·종류별 분리보관 및 시약장 시건 여부
		소량을 덜어서 사용하는 통 및 보관통 적정 경고 표시 여부
		시약의 입고일 기록 및 보관기간 준수 여부
	위 생	음식물 반입 및 섭취 여부
		손상성 폐기물 전용 폐기용기 사용 및 덮개 설치 여부
		배기장치(흄후드 등) 관리 상태
	세균및바이러스	동물(원생/사육)의 적정보관 여부
		실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부
		원생동물 보관장비 적정 작동 여부
		보관세균의 안전성 여부
		세균보관 장치의 정상작동 여부
		세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부
		바이러스 균주 보관 안전상태
		실험폐액 멸균 등 적정처리 여부
		보관장치 작동 여부
점검자(실험실안전관리담당자)
관리책임자(실험실책임자)

※ 실험실 일일 안전점검표 작성시 유의사항

1. ‘선택점검사항’은 각 실험실별로 해당되는 분야에만 점검한다.

2. ‘점검결과’란에는 안전점검 결과에 따라 다음과 같이 표기한다.

: ○ (‘적정’), △ (‘미흡/개선 필요’), × (‘부적정/긴급조치 필요’)

3. ‘비고’란에는 안전점검 결과 ‘×(부적정/긴급조치 필요)’ 해당 사항이 있을 경우 개선대책, 조치결과 등을 기재한다.

[서식 2]

사 고 보 고 서

1. 사고일시

2. 사고장소

3. 사고경위(6하 원칙에 의거 기술)

4. 피해 및 사고자 인적사항

소 속	직 급	성 명	생년월일	피해내용 및 정도	조치
			입원일자

5. 피해사항

피 해 물	손 해 량	손해액(추산)	비 고

6. 사고원인

7. 실험실책임자 의견

부서 :                    실험실책임자 :            (인)